**滁州学院老办公楼采购窗帘技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 窗帘布 | 1.材质：欧丝绒。2.窗帘高度3.2米，上口拼接。3.窗帘布：100%涤纶面料，织物密度：经线大于或等于1250D，纬线大于或等于600D。缩水性：直向0.7%，横赂0.8%；耐洗色牢度在3级以上，撕破强度，经向大于等于55（N）,遮光率90%，重量500克/米，防尘，可机洗，门幅2.8米。用料比例1：1.8。 | 300 | 米 | 报价时提供样品，不低于15\*15cm |
| 2 | 辅料 | 有纺布带，高度8cm，白色、优质无纺布制作（保用10年以上，耐洗10次以上）阻燃、不缩水、不变形。 | 255 | 米 | 报价时提供样品，不低于15\*15cm |
| 3 | 罗马杆 | 铝合金 | 127.66  | 米 | 报价时提供样品，不低于15\*15cm |
| 4 | 纳米静音环 | PP原材 | 1530  | 个 | 报价时提供样品，不低于15\*15cm |
|  |  |