**滁州学院离退休工作处采购办公家具技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **主要技术参数** | **备注** |
| 1 | 办公桌椅一套 | 3  | 套 | 1、面料：采用优质胡桃实木皮饰面（木皮厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐、防虫处理； 2、基材：基材采用E1级优质环保中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，优质实木封边； 3、油漆：采用优质环保油漆，漆膜附着力二级以上，硬度达到3H；优质环保胶水； 4、五金件：采用优质五金件办公桌规格：1600mm（长）×800mm（宽）×760mm（高）办公椅：常规，材质：西皮 |  |
| 2 | 文件柜 | 6  | 个 | 1.采用优质冷轧钢板制作，铁皮裸厚度≥0.8mm。2.柜体采用静电喷涂工艺，静音滑轨，防撬锁具，五金拉手，可调节层板。规格：1850×970mm×420mmC:\Users\hp\AppData\Roaming\Tencent\Users\1026018465\QQ\WinTemp\RichOle\0TB[P()STQ~HC549]4GX0EP.png |  |
| 3 | 四人位不锈钢公共排椅 | 4  | 个 | 1、带座包四人位不锈钢公共排椅（带垫子），长度2320mm，宽度680mm，高度780mm，椅面离地420mm，实物如图所示。椅座：采用不小于1.5mm厚不锈钢板冲压，焊接成型，表面拉丝处理。2、边条：采用优质不锈钢，压弯，定型，表面抛光处理。3、扶手/站脚：采用优质不小于1.5mm不锈钢板经模具压铸成型，表面抛光处理。4、横梁：采用40 mm \*80 mm \*20 mm冷轧钢板,经精密冷拔成型，表面喷粉处理，然后静电喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。规格：2320mm×680mm×770mmC:\Users\hp\AppData\Roaming\Tencent\Users\1026018465\QQ\WinTemp\RichOle\PJ{_V[MU7OKW@QEDW60@@~C.png |  |
| 4 | 椅子 | 20  | 把 | 橡胶木（含椅面椅背）。规格：常规C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f9209fdc145fba7625332ce9edb4ba9.jpg |  |
| 5 | 会议桌 | 1  | 个 | 1、面料：采用优质环保胡桃实木皮饰面（木皮厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐、防虫处理。 2、基材：基材采用E1级优质环保中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，优质实木封边。 3、油漆：采用环保油漆，漆膜附着力二级以上，硬度达到3H；优质环保胶水。4、五金件：采用优质五金件。规格：4800mm（长）×1600mm（宽）×760mm（高） |  |
| 6 | 长条桌 | 12  | 个 | 基材：采用E1型环保中密度板、木皮封边。中密度板不低于国家标准GB/T11718-1999国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2009的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 规格：1800mm（长）×400mm（宽）×760mm（高） |  |
| 7 | 茶水柜 | 3  | 个 | 1、面料：采用优质环保胡桃实木皮饰面（木皮厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐、防虫处理。 2、基材：基材采用E1级优质环保中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，优质实木封边。 3、油漆：采用优质环保油漆，漆膜附着力二级以上，硬度达到3H；优质环保胶水。4、五金件：采用优质五金件。规格：800mm（长）×400mm（宽）×800mm（高） |  |
| 8 | 办公桌、椅、文件柜、茶水柜、茶几一套 | 1  | 套 | 1、牛皮，经液态浸色及防潮、防污防锈等工艺处理,皮面更加柔软舒适。2、高密度（坐垫密度≥45kg/m³,靠背密度≥35kg/m³）PU发泡海绵。3、木扶手扪皮，五星油漆托架,表面处理为无害，按人体工程学设计。办公桌规格：1800mm（长）×900mm（宽）×760mm(高)五门文件柜规格：2250mm\*（长）×400mm（宽）×2100mm(高)茶水柜规格：800mm（长）×400mm（宽）×800mm(高)茶几规格：1200mm（长）×600mm（宽）×450(高) |  |
| 9 | 办公桌、椅一套 | 2  | 套 | 1、牛皮，经液态浸色及防潮、防污防锈等工艺处理,皮面更加柔软舒适。2、高密度（坐垫密度≥45kg/m³,靠背密度≥35kg/m³）PU发泡海绵。3、木扶手扪皮，五星油漆托架,表面处理为无害，按人体工程学设计。办公桌规格：1800mm（长）×900mm（宽）×760mm（高）办公椅：常规，材质：西皮 |  |
|  |  |  |  |  |  |